**ДО**

**МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ**

**УЛ. “Г. С. РАКОВСКИ” № 102**

**ГР. СОФИЯ 1040**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за обществена поръчка по чл. 187 по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с изискванията от обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: ***„Предоставяне на електронно съобщителни услуги чрез обществена електронна мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS за нуждите на Министерство на финансите“, обособена позиция /ЛОТ/ 2 ,,Предоставяне на електронна съобщителна услуга - „GSM GATEWAY”, чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарта GSM/UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност“***

Аз, долуподписаният ................................................................................., в качеството си на

......................................................., на ................................................................................................, (представляващ) (наименование на участника)

**I. Предлагаме да изпълним поръчката при следните условия:**

1. Ще осигурим провеждане на изходящи/входящи разговори към национални мобилни мрежи и провеждане на минимум 30 едновременни входящо-изходящи разговора;
2. Ще предоставим за срока на договора на 1 брой **ISDN PRI Gateway устройство**, с гласово известяване за осъществяване на изходящо повикване, **LCR** (избирателно маршрутизиране на изходящите разговори спрямо изразходваните минути), **Clip**, **Smart Callback** - устройството съхранява в паметта си всички пропуснати изходящи повиквания от вътрешни номера на централата към мобилни мрежи. Когато търсения мобилен номер върне повикването, Gateway устройството автоматично насочва това повикване към вътрешния номер на централата, който е инициирал изходящото обаждане **или изграждане на директна свързаност ISDN PRA между телефонната централа на възложителя и мобилната централа на изпълнителя посредством** един брой интерфейс **ISDN PRI 30B+D, сигнализация – DSS1 и гарантирана симетрична скорост от 64 Kbit/s** на канал и параметри съгласно т.3 и т.4 от Техническото задание, *Приложение № 1.2*;
3. Ще осигурим за своя сметка съвместимост между наличното оборудване на възложителя (цифрова учрежденска централа Siemens HiPath 4000) и интерфейса на мрежата си, тоест без заплащане на еднократни или месечни такси от възложителя;
4. Ще извършваме безплатна регистрация на всички SIM карти за гласова връзка;
5. Ще издаваме дубликат на открадната, повредена или загубена карта в рамките на 24 часа и доставка до адреса на възложителя – безплатно за възложителя;
6. Фактурите, издавани за всеки отчетен период ще включват всички активни карти/номера, независимо от тяхната изходяща активност;
7. Ще предоставяме подробно месечно извлечение, както на електронен така и на хартиен носител - по отделно по клиентски номера и услуги за Министерство на финансите. Фактурите и приложенията към тях ще съдържат информация за период на фактуриране, месечни абонаментни такси, отделно калкулиране на изразходваните безплатни минути (ако има такива), вид на услугата, стойност на услугата, продължителност и стойност на проведените телефонни разговори (трафик по направления) според вида им – национални в собствената мрежа и към други мобилни мрежи (за всяка друга мрежа), както и при поискване детайлизирана справка за изходящи разговори – за всеки проведен разговор от всеки абонатен номер;
8. Ще предоставяме на възложителя или упълномощен от него служител на отдалечен достъп до интернет портал ............................................................................................

*(попълва се от участника)*

(интернет базирано приложение), в който възложителят да има възможност да прави справки за трафика по направления за ползваните от него услуги, както и да има достъп до електронни обобщени и подробни разпечатки по SIM карти/номера на месечните фактури във формат подлежащ на обработка;

1. Ще осигурим гаранционно софтуерно и хардуерно обслужване на GSM Gateway устройството или предоставена техника изцяло за наша сметка;
2. Ще извършваме подмяна (доставка и монтаж) на резервно GSM Gateway устройство или друга предоставена техника с оборотни, докато трае ремонта на дефектиралите, ако същите не могат да бъдат ремонтирани в рамките двучасов срок за отстраняване на повреди, като всички всички разходи по ремонта и подмяната са изцяло за наша сметка;
3. Ще осигуряваме денонощна техническа поддръжка и непрекъснато обслужване в режим 24Х7Х365;

**II. Срок за изпълнение на поръчката** – 2 (две) години или до изчерпване на определената максимална стойност на поръчката. Срокът започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за готовността за предоставяне на услугата, но не по рано от 28.02.2017 г.

Срокът за подписване на приемо-предавателен протокол за готовността за предоставяне на услугата е до 17:30 часа на 27.02.2017 г.

**III. Специфични условия и технически изисквания за изпълнението на поръчката:**

Задължаваме се да осигурим изпълнението на предмета на поръчката, съобразно Техническото задание, *Приложение № 1.2* и притежаваната от възложителя цифрова телефонна централа Siemens HiPath 4000, намираща се на адрес гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 102 , с което ще осигурим телекомуникационна свързаност, към обществените мобилни телефонни мрежи.

Свързването на съществуващата ЦУАТЦ - Siemens HiPath 4000, **ще осъществим по точка ................: /**В празното поле се попълва изборът на участника – 1 или 2**/**

1. \*\*\***Един брой ISDN PRI Gateway устройство ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

**/ Участникът изписва марката и модела на предлаганото Gateway устройство /**

**с гласово известяване за осъществяване на изходящо повикване, LCR (избирателно маршрутизиране на изходящите разговори спрямо безплатните минути), Clip, Smart Callback - устройството съхранява в паметта си всички не отговорени изходящи повиквания от вътрешни номера на централата към мобилни мрежи. Когато търсения мобилен номер върне повикването, Gateway устройството автоматично насочва това повикване към вътрешния номер на централата, който е инициирал изходящото обаждане;**

\*\*\****Срокът за доставка и инсталиране на един брой ISDN PRI Gateway устройство е до* 17:30 часа на 27.02.2017 г.**

1. \*\*\***Изграждане на директна свързаност ISDN PRA между телефонната централа на възложителя и мобилната централа на изпълнителя посредством;**
2. един брой интерфейс **ISDN PRI 30B+D, сигнализация – DSS1 и гарантирана симетрична скорост от 64 Kbit/s** на канал;
3. \*Ще изградим………….................................................................................................. свързаност с гарантирана скорост……………………...... Mb/s и крайни точки: А - Министерство на финансите ул. Г.С.Раковски № 102 и Б - ........................................................................................................................................;

**\*В празните полета се посочва типа свързаност (кабелна медна, оптична, или др.), скорост и крайни точки!**

1. Телефония 3,1 kHz, (ETS 300 111);
2. Структура на интерфейсите – Euro ISDN, E1-75Ω, G711 с CRC4
3. Електрическата характеристика на този интерфейс е съобразно наличното оборудване (**Siemens HiPath 4000**) и трябва да поддържа конфигурация - свързване “точка – точка” - PtoP (Point to Point);
4. **Възможност за осъществяване на входящи повиквания към вътрешните номера от ЦУАТЦ, тоест при избор на номер с които се идентифицира вътрешният абонат за изходящо повикване, следва да се осигури възможност за обратен избор към същият вътрешен абонат. Всеки вътрешен абонат от ЦУАТЦ при изходящо повикване, ще се презентира към национални мобилни мрежи с еднакъв и уникален за него номер.**
5. При представяне на техническо решение няма да изискваме **каквато и да е софтуерна или хардуерна намеса в конфигурацията на ЦУАТЦ.**

\*\*\****Срокът за изграждане и въвеждане в експлоатация на директна свързаност между телефонната централа на възложителя и мобилната централа на изпълнителя е до* 17:30 часа на 27.02.2017 г**.

**IV. Ще осигурим изпълнението при следните изисквания:**

1. Осигуряване на възможност за разширение и развитие на услугите.
2. Освободени са от заплащане услуги като: подробно месечно извлечение, закриване/откриване на номера.
3. Задължаваме се по всяко време от срока на действие на договора и след изрично писмено уведомление от възложителя, да извършим промяна (увеличаване, намаляване) на броя на SIM картите/канали, предмет на договора без заплащане на допълнителни такси или неустойки.
4. Осигуряване на справочни телефонни услуги.
5. Осигуряване на възможност за идентификация на входящите и изходящи обаждания (CLIP), като идентификацията да се предава от и към мрежите на останалите телекомуникационни доставчици.
6. Предоставяне, при поискване на безплатни детайлизирани сметки съгласно Чл.198, ал.1 от Закона за електронните съобщения.
7. Осигуряване на възможност за приемане на повреди 24 часа в денонощието 365 дни в годината в следните точки за контакт: тел......................, факс:..........................., E-mail:....................................
8. Предварително уведомяване за прекъсване или влошено качество на услугите при извършване на профилактика на мрежата, ремонти или поради развитие на електронната съобщителна мрежа, както и за сроковете на прекъсването или влошаване качеството на услугата.
9. Предварително писмено уведомяване на възложителя при искане за достъп до негови помещения;
10. Гарантирана сигурност на електронните съобщителни мрежи и уведомяване на възложителя при опасност от нарушаване на сигурността.
11. Ако изпълнителят използва VOIP технология в неговата мрежа, както и към други оператори, е задължително да са изпълнени изискванията за QoS (Quality of service).
12. Няма да предоставяме номерата на възложителя на трети лица с цел получаване на маркетингова информация, реклами, игри и други.

**Декларираме, че всички еднократни разходи, които биха могли да възникнат при предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Министерство на финансите са изцяло за сметка на изпълнителя и в полза на възложителя, в това число и изграждането на достъпа и оборудването, което съгласува интерфейсите от мрежата на изпълнителя с наличното оборудване на Министерство на финансите.**

**Декларираме, че ще изпълним услугата съгласно изискванията и параметрите от Техническото задание, *Приложение №* *1.2* на възложителя.**

13. Приемаме и се съгласяваме с всички клаузи в проекта на договор. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

14. Декларираме, че при сключването на договор ще представим документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от ЗОП.

15. Декларираме, че валидността на нашето предложение е до 17:30 ч. на 28.04.2017 г. от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

**Прилагаме:**

1. Подробно описание на начина за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя и в зависимост от избраният тип свързаност (чрез Geateway или ISDN PRI) и съгласно изискванията на Техническото задание за изпълнение предмета на поръчката, *Приложение № 1.2 ;*
2. Общи условия, в случай, че изпълнението на услугата е свързано с подписването на такива, като при противоречие с тези по Техническото задание или проекта на договор предимство имат разпоредбите на Техническото задание и договора.

3. Участниците задължително прилагат подробно описание на гаранционно софтуерно и хардуерно обслужване на GSM Gateway устройствата или предоставена техника.

Дата:……………2017 г. Подпис и печат:…………………