**ДО**

**МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ**

**ул.“Г. С. РАКОВСКИ” № 102**

**гр. СОФИЯ -1040**

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,**

След запознаване с изискванията в документацията за участие, техническата спецификация и приложения проект за изпълнение на обществена поръчка с предмет: ***„Доставка и монтаж на климатично оборудване за пети етаж в сградата на Министерство на финансите на*** ***ул. “Г.С. Раковски“ № 102“,***

Аз долуподписаният/-ната/..............................................................................................., в качеството си на .................................................................................*(управител, представляващ),* на ............................................................................................................................

(*изписва се наименованието на участника и* ЕИК)

предлагам да организираме и изпълним поръчката, съгласно всички изисквания на възложителя, като следва:

Предлагаме да изпълним в пълен обем дейностите, описани в Техническата спецификация на Възложителя и изготвения инвестиционен проект за подмяна на климатично оборудване в административната сграда на МФ.

Предлаганият от нас срок за изпълнение на поръчката (доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатичното оборудване) е \_\_\_\_\_\_\_\_ *(но не повече 75)* календарни дни.

Предложеният от нас в предходната точка срок започва да тече от датата на съгласуване от Възложителя на подробен график за изпълнение на поръчката, представен от нас не по-късно от 5 (пет) дни след датата на подписване на договора.

Предлаганото от нас климатично оборудване отговаря на минималните технически изисквания, посочени в инвестиционния проект за изпълнение на поръчката и техническата спецификация на Възложителя, както следва[[1]](#footnote-1):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметри съгласно Техническата спецификация** | | **Технически параметри и характеристики на предложената техника** |
| VRF/VRV система 1  Външно тяло за климатична система с променлив дебит на хладилния агент (VRF/VRV), работещо с фреон R410A, състоящо се от два модула | | *Марка, модел, система VRF/VRV….* |
| включен модул за интеграция към сградна автоматизация, възможност за централно микропроцесорно управление и задаване на режими за работа | да |  |
| Енергиен клас  (режим отопление/охлаждане) | А |  |
| коефициент на трансформация | 3,60/3,20  (режими отопление/охлаждане) |  |
| Модул 1: | Qохл./Qот.= 28,00 / 31,50 kW |  |
| Модул 2: | Qохл./Qот.= 33,50 / 37,50 kW |  |
| VRF/VRV система 2  Външно тяло за климатична система с променлив дебит на хладилния агент (VRF/VRV), работещо с фреон R410A, състоящо се от два модула | | *Марка, модел, система VRF/VRV….* |
| включен модул за интеграция към сградна автоматизация, възможност за централно микропроцесорно управление и задаване на режими за работа | да |  |
| Енергиен клас  (режим отопление/охлаждане) | А |  |
| коефициент на трансформация | 3,60/3,20  (режими отопление/охлаждане) |  |
| Модул 1 и  Модул 2 | Qохл./Qот.= 33,50 / 37,50 kW; |  |
| Вътрешни тела за климатична система с променлив дебит на хладилния агент (VRF/VRV), работещи с фреон R410A, тип компактна четирипътна касета, комплект с укрепваща конструкция. | | *Марка, модел, система VRF/VRV….* |
| По позиция II.1.3 и ІІ.2.4  от спецификацията (25 бр.) | Qохл.= 2,80 kW;  Qот.= 3,20 kW |  |
| По позиция II.1.4 и ІІ.2.5  от спецификацията (8 бр.) | Qохл.= 3,60 kW;  Qот.= 4,00 kW |  |
| По позиция II.1.5  от спецификацията (1 бр.) | Qохл.= 4,50 kW;  Qот.= 5,00 kW |  |
| По позиция ІІ.2.3  от спецификацията (1 бр.) | Qохл.= 2,20 kW;  Qот.= 2,50 kW |  |

Доставеното от нас климатично оборудване ще бъде:

* ново, неупотребявано и нерециклирано, в оригинална опаковка на производителя, с посочено наименование или адрес на управление на производителя, обозначено върху самото оборудване, върху опаковката или върху придружаващата го документация;
* отговарящо на европейските предписания за безопасност на уредите – отделните климатични тела ще са обозначени със „СЕ“ маркировка, поставена върху самото тяло, върху опаковката или придружаващата го документация;
* придружено от съответните технически документи, преведени на български език, както и декларация за произход, декларация за съответствие и гаранционна карта;
* отговарящо на приложимите нормативни изисквания за безопасност и пожарна безопасност и в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите и приложимите подзаконови нормативни актове.

Гарантирам, че при извършване на монтажа, профилактиката и отстраняването на евентуални повреди ще бъдат спазвани предписанията на производителя на съответната марка.

Предлаганият от нас гаранционен срок е: .............. *(словом: ………., но не по-малко от 36 (*тридесет и шест*))* месеца, считано от датата на подписване на протокол за проведена 72-часова проба и двустранен приемателно-предавателен протокол, като в този срок ще извършваме за наша сметка поддръжка и профилактично техническо обслужване на монтираното климатично оборудване, включително извършване на периодична профилактика четири пъти в годината.

Предлаганият от нас срок за реакция по време на гаранционния период и отстраняване на повреда по доставената климатична система е…………….. часа *(не повече от 24 часа)*, с посещение на обекта, считано от датата на получаване на уведомление от Възложителя по телефон или електронна поща.

Декларирам, че сме запознати с всички условия и особености на обекта, на който ще се извършват дейностите предмет на обществената поръчка, оценили сме на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовка на офертата и в случай че бъдем определени за изпълнител ще изпълним поръчката, при спазване на всички нормативни изисквания и съобразно Техническата спецификация на Възложителя.

Декларираме, че сме съгласни и приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка и клаузите на приложения в документацията за обществена поръчка проект на договор.

Даваме съгласието си предоставените в настоящата оферта лични данни да бъдат използвани за целите на обществената поръчка и сключване на договор за изпълнението ѝ.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 4 (четири) месеца от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

**Приложение:** Техническа документация за предлаганото оборудване с параметрите посочени в т.4. (*Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език или в превод на български език*)

Дата :..............2018 г. Подпис и печат: ....................................

*(представляващ по регистрация или*

*упълномощено лице)*

1. Минималните изисквания на Възложителя от Техническата спецификация са задължителни. Неизпълнението, на което и да е от тези условия води до отстраняване на Участника.

   Предложенията на участниците трябва да съответстват на посочените в проекта и техническите спецификации стандарти, характеристики, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност е задължение на участника. [↑](#footnote-ref-1)