**ДО**

**МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ**

**УЛ.“Г. С. РАКОВСКИ” 102**

**ГР. СОФИЯ**

# ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

# /ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ/

От ..........................................................................................................................................................

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ..................................................................................,

ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР ...........................................,

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,**

Аз, долуподписаният ..............................................................................................................,

в качеството си на .................................., на ......................................................................................,

(представляващ) (наименование на участника)

участник в открита процедура с предмет: **„Осигуряване на пренос на данни чрез комуникационна свързаност в системата на Министерство на финансите”**

**1.** Декларирам, че ще изпълним услугата съгласно изискванията на документацията за участие и Техническата спецификация на Възложителя.

**2.** Декларирам, че сме запознати с критерия за възлагане на поръчката – „най-ниска цена”, съгласно Методика за оценка.

**3.** Приемам срокът за предоставяне на услугите да е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на подписването на приемо-предавателен протокол, наречен „Готовност за предоставяне на услуги“, с който се фиксира и моментът на преминаване на отговорността по предоставянето на услугите по настоящата поръчка към изпълнителят, но не по-рано от 00:00 часа на 18.08.2019 г.

**4.** Приемам в срок до три месеца /Преходен период/, непосредствено преди предоставянето на услугите да прехвърлим към мрежата си всички линии посочени от възложителя, с готовност за предоставяне на услугите в пълен обем.

**5.** Приемам да осигурим нивата на услугите, които са определени чрез параметри и стойности за всеки параметър. При предоставянето на услугите параметрите им ще отговарят на минимално изискуемите за всяка една линия, при които същите са били тествани и приети за експлоатация.

**6. Декларирам, че:**

**6.1.** Имаме регистрация в RIPE като LIR (със собствена автономна система и адресно пространство) – под номер ……………….. *(посочват се номер на автономна система и IP блокове)*

**6.2.** Ще осигурим национална IP комуникационна мрежа, базирана на подземна оптична преносна среда и покриваща всички областни центрове, която е под наше управление. В опорната част на използваната от нас мрежа се ползват динамични рутинг протоколи за маршрутизиране на трафика.

**6.3.** Разполагаме и оперираме със селищна оптична MAN (Metropolitan Area Network), отговаряща на международните стандарти за Ethernet на териториатана всички областни градове; MAN предоставя възможност за избор на IP адресно пространство, начин на маршрутизиране, метод за наблюдение и приоритет на управление съгласно изискванията на Възложителя.

**6.4.** Ще осигурим цифрова подземна кабелна свързаност до всяка точка на Възложителя и абонатен интерфейс Ethernet 10 ВаsеТ, FastEthernet 100 ВаsеТХ и Gigabit Ethernet с порт за конектор тип RJ45 или наличния при Възложителя.

**6.5.** Разполагаме с PoP (точки на присъствие) и регионални технически центрове за административно и техническо обслужване на клиенти в технологична близост до всички посочени от Възложителя точки, както и с представителства във всички областни градове на страната. Имаме минимум 200 точки на присъствие, разпределени на територията на страната.

**6.6.** Разполагаме с автономна система за електрическо захранване в технологичните си възли (UPS, генератор на електрическо захранване);

**6.7.** Ще осигурим собствен център за денонощна техническа поддръжка (Service Desk) с непрекъснато обслужване в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, разполагащ със софтуерни средства, достъпни през Интернет за оторизирани представители на Възложителя за регистриране, актуализиране, ескалация и решаване на инциденти до пълното им отстраняване, както и с възможност за автоматични нотификации, свързани с управлението на инцидентите.

Единна точка за контакт със Service Desk: …………………………………………… *(точен адрес, телефони, електронна поща, електронен адрес)*;

**6.8.** Ще осигурим и ще оперираме с комуникационни линии с посочените в Техническата спецификация параметри до крайните устройства на Възложителя, както и подземна оптична кабелна свързаност за линиите, посочени в Таблица 1 от Техническата спецификация, с резервираност със същата скорост по различно трасе или чрез мобилна наземна мрежа;

**6.9.** Ще осигурим възможност за промяна на скорости и гъвкаво добавяне на нови точки и разкриване на нови линии на територията на цялата страна, в т.ч. и в пограничните райони, по заявка на Възложителя към изградената мрежа в рамките на 1 (един) календарен месец от получаването й;

**6.10.** Ще осигурим възможност за закриване на линия по искане на Възложителя в рамките на 5 (пет) работни дни от момента на получаване на писмено заявление;

## **6.11**. Ще осигурим всички линии по Таблица 1 от Техническата спецификация и ще осъществим подготовка за прехвърляне (предоставяне на оборудване и тестване) на всички услуги от сегашния доставчик до 90 календарни дни, непосредствено преди реалното предоставяне на услугите, като за линиите, описани в Таблица 1, няма да се калкулира инсталационна такса.

**6.12.** Ще предоставим ново и неупотребявано техническо оборудване, съвместимо с ползваното към момента, поддържащо CDP, IP SLA и EIGRP, OSPF и окомплектовано с допълнителни модули за терминиране на резервна свързаност, както следва:

1. Маршрутизатор ………………………………… *(****посочва се марка, модел****)* за линии със скорост 2Mbps;
2. Маршрутизатор ………………………………….*(****посочва се марка, модел****)* за линии с със скорост от 2 до 10Mbps включително, с минимум 4 порта;
3. Маршрутизатор ………………………………….*(****посочва се марка, модел****)* за линии със скорост над 10Mbps;
4. Маршрутизатор ……………………………….*(****посочва се марка, модел****)* за линии със скорост над 500 Mbps. Маршрутизаторът ще е окомплектован с допълнителен модул за терминиране на допълнителни връзки.

**6.13.** В случай че дадено устройство не може да изпълнява функция по отношение на комуникационната свързаност, то същото ще се приведе в работоспособно състояние за наша сметка. За предоставеното оборудване по т. 6.12.в) ще осигурим и монтираме подходящ комуникационен шкаф, като за посочени линии съгласно Техническата спецификация маршрутизатирът ще е окомплектован с допълнителен 4-port Layer 2 GE Switch Network Interface модул.

**6.14.** Ще извършим всички дейности по инсталиране и тестване на предоставеното оборудване за осигуряване на работоспособност на комуникационната свързаност с изискуемите параметри.

**6.15**. Сервизът, както и подмяната на предоставеното оборудване, при необходимост, се осигуряват от нас при спазване на параметрите на качеството на услугите, с които те са приети в експлоатация.

**6.16.** След приключване изпълнението на договора и извеждане на устройствата от експлоатация по график и процедура, съгласувани от Възложителя, за своя сметка ще извършим демонтаж и ще осигурим транспортиране на всички устройства и комуникационни шкафове, предоставени на Възложителя за срока на договора.

**6.17.** Преди издаване на фактура за заплащане на услугите ще предоставим справка-отчет в електронен вид за предходния месец за всички линии, съдържаща параметрите на всяка линия като: адреси на крайните точки, обекти в крайните точки, скорост, месечна цена по позиции от ценовото предложение, времената на заявяване и отстраняване на заявена повреда по линията, период на липса на наличност на услугата по дадена линия и други параметри, посочени в Техническата спецификация.

**6.18.** Съгласни сме да предоставим на Възложителя управлението на всички предоставени от нас крайни устройства.

**6.19.** Ще осигурим време за реакция при инцидент до 15 минути, което обхваща периода от докладването на инцидента от Възложителя до поемането му от Service Desk.

**6.20.** Ще осигурим време за разрешаване на инцидент до 4 часа, което обхваща периода от докладването на инцидента от Възложителя до момента на възстановяване на услугата и потвърждаването ѝ от страна на Възложителя.

**6.21.** При инцидент с отпадане на услуга поради дефектирало устройство ще осигурим подмяна на дефектиралото оборудване с оглед възстановяване на изискуемата наличност на услугата.

**7.** Декларирам, че съм съгласен с всички клаузи на предложения от Възложителя проект на договор.

**8.** Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

**9.** Декларирам, че настоящото предложение е валидно 4 /четири/ месеца, считано от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

**10.** Давам съгласието си предоставените в настоящата оферта лични данни да бъдат използвани за целите на обществената поръчка и сключване на договор за изпълнението ѝ.

Дата :................ Подпис и печат: .....................................

Име и фамилия:.............................................................

(представляващ по регистрация или упълномощено лице)